ALLEGATO B
CARATTERI  COSTRUTTIVI DELLE COSTRUZIONI (Altri tessuti) 

AREA	ELEMENTO	PRESCRIZIONI	RACCOMANDAZIONI	

FACCIATE	Zoccolature e rivestimenti	Sono vietati i materiali ceramici.	Sono raccomandati: 
- solo per zoccolature i materiali lapidei della tradizione locale impiegati in modo da valorizzarne le prestazioni tecnologiche e funzionali
- le pareti ventilate.
-  i pannelli solari, i muri di Trombe ed altri elementi funzionali a migliorare le prestazioni energetiche, purché organicamente integrati nei caratteri stilistici dell'edificio.	
				
	Bucature
	I caratteri e le dimensioni delle bucature debbono essere conformi ai caratteri stilistici complessivi dell'intero immobile.	Sono raccomandati: 
- la considerazione delle esigenze di massimizzazione del guadagno termico e della regolazione dell'inerzia termica (es. maggiorazione nella parete ovest)
- la rigorosa rispondenza tra forma delle bucature e sistema costruttivo
- l'impiego di materiali lapidei locali
- l'adozione di elementi schermanti fissi o mobili atti a contenere l'apporto di calore estivo senza impedire quello invernale.	
				
	Intonaci	Alla genovese, in arenino.	Sono raccomandati:
- l'uso delle calci idrauliche in luogo del cemento
- l'intonaco colorato in pasta
- la parete ventilata in sostituzione dell'intonaco.	
				
	Colori	Prescritta la gamma delle terre e i toni spenti.	Raccomandati gli intonaci colorati in pasta, le pitture a calce o quelle  ai silicati.
Sconsigliati i colori scuri.	
SERRAMENTI				
	Portoni di vani scala e di vani a diversa destinazione, vetrine di locali commerciali	Sono ammessi:
- legno
- lega verniciata e vetro
- ferro verniciato
- lega anodizzata.
Tipo, materiali e caratteri delle serrande debbono armonizzarsi con quelli dell'intero edificio.	E' raccomandato il legno.	
				
	Serrande	Vietate le serrande a pantografo. 
Tipo, materiali e caratteri delle serrande debbono armonizzarsi con quelli dell'intero edificio.	Sconsigliate le serrande avvolgibili.
Raccomandati: 
- i cancelli ad anta e a libro
- le aperture protette con soli vetri di sicurezza. 	
				
	Finestre	Materiali ammessi:
- legno
- lega anodizzata
- PVC
Il tipo, il materiale e i caratteri dei serramenti devono essere omogenei per l'intero edificio	Raccomandato il legno.	
				
	Persiane	Materiali ammessi:
- legno
- lega con elettrocolore
- PVC	Raccomandati:
- l'uso del legno
- la tipologia  alla genovese, con sportello	
				
	Avvolgibili	Materiali ammessi:
- legno
- lega anodizzata o con elettrocolore
- PVC	L’elemento avvolgibile è in ogni caso sconsigliato.
Ove utilizzato è raccomandato il legno.	
				
	Colori 	Tradizionali, salvo soluzioni diverse approvate, previa presentazione di studio organico della facciata, dalla Commissione Comunale Edilizia		
COPERTURE PIANE				
		Finiture ammesse:
- giardino pensile. Spessore minimo terreno vegetale cm. 60
- ghiaia non praticabile
- lastricato in pietra della tradizione locale, naturale, non levigata
- legno.
Gronde: interne
Parapetti: pieni fino all'altezza almeno di cm. 60
I collettori solari devono essere stilisticamente integrati nell'edificio.	Raccomandato il giardino pensile.	
COPERTURE A FALDA				
		Pendenza massima 30°
Materiale: abbadini ardesia,  tegole marsigliesi, rame.
Vietati i cornicioni in legno, a eccezione di quelli esistenti.
Sporgenza massima dal piano di facciata cm. 30, salvo inquadramento in soluzioni progettuali di particolare pregio.		
				
	Aperture	Non sono ammessi:
- i terrazzi a vasca
- gli abbaini superiori a cm. 150 di altezza x cm. 150 di larghezza e comunque in misura superiore ad uno ogni 50 mq. di copertura
- le finestre nel piano della falda, che costituiscano parti di falda superiori a 4 mq. e siano in misura maggiore di una ogni 50 mq
I collettori solari devono risultare contenuti nella pendenza ordinaria del tetto e comunque essere stilisticamente integrati nell'edificio.		
				
SCALE ESTERNE E VANI SCALA			Raccomandata la collocazione sui fronti con minor apporto di calore esterno.